ТИПОВЫЕ НОРМЫ  
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других  
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных  
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства  
и отдельных производств

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрально го Совета Профессиональных Союзов от 12 февраля 1981 г № 47/П-2 (приложение № 4), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г № 289/П-8, от 6 ноября 1986 г № 476/П-12, от 7 апреля 1987 г № 215/П 4, от 20 октября 1987 г № 635/П-11 (извлечения)

**Общие профессии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование профессии и должностей | Наименование спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | Срок носки в месяцах |
| 2 | Аппаратчик химводоочистки  Аппаратчик очистки сточных вод | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Фартук прорезиненный | Дежурный |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | 3 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Колпак хлопчатобумажный | 6 |
| На наружных работах зимой дополнительно |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| 3 | Аккумуляторщик, занятый на ремонте и зарядке аккумуляторов и приготовлении электролита | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 12 |
| Полусапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Фартук резиновый | Дежурный |
| Очки защитные | До износа |
| 4 | Архивариус | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 7 | Водолаз | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 12 |
|  |  | Плащ прорезиненный | 36 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 24 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | 24 |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | 24 |
|  |  | На время спуска в воду |  |
|  |  | Свитер шерстяной |  |
|  |  | Белье шерстяное |  |
|  |  | Чулки шерстяные |  |
|  |  | Носки хлопчатобумажные |  |
|  |  | Перчатки шерстяные |  |
|  |  | Феска шерстяная |  |
| 8 | Водитель электро- и автотележки | Костюм хлопчатобумажный | 9 |
| Рукавицы комбинированные Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: | 1 |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 9. | Возчик | Костюм вискозно- лавсановый | 12 |
|  |  | Плащ непромокаемый | Дежурный |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 11 | Вулканизаторщик; ремонтировщик резиновых изделий | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Нарукавники | 6 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| 15 | Гардеробщик, рабочий, занятый приемкой спецодежды, находящейся в носке | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 17. | Грузчик и рабочий | При выполнении работы по погрузке и выгрузке вне цехов угля, пека, кокса, торфа и битума: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном из пыленепроницаемой ткани | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Пылящих грузов |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном из пыленепроницаемой ткани | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Кислот и едких веществ: |  |
|  |  | Костюм суконный | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Рукавицы суконные | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Лесоматериалов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Прочих грузов и материалов: Куртка брезентовая | 12 |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При постоянной работе с жидкими ядохимикатами. |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный и шлем с кислотозащитной пропиткой | 12 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | Дежурные |
|  |  | С пылящими, сыпучими и твердыми ядохимикатами |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный и шлем из пыленепроницаемой ткани | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Чулки ватные стеганные | 6 |
|  |  | Капюшон хлопчатобумажный | 12 |
| 18. | Дворник | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Зимой дополнительно: Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
|  |  | Галоши на валенки | 24 |
|  |  | В остальное время года дополнительно: |  |
|  |  | Плащ непромокаемый | 36 |
| 19. | Дезинфектор | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Перчатки резиновые | 6 |
|  |  | Противогаз | Дежурный |
| 20 | Дистиллировщик ртути | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Тапочки кожаные | 12 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 21. | Жестянщик | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Постоянно занятому на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 23. | Заточник, занятый заточкой инструмента на станках сухим способом | Костюм хлопчатобумажный | 9 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Очки защитные | До износа |
| 27 | Каменщик; печник; футеровщик (кислотоупорщик); футеровщик-каменщик | На горячих участках работ: Костюм суконный | Дежурный |
| Ботинки кожаные или | 12 |
| Валенки | 12 |
| Рукавицы брезентовые | Дежурные |
| Шлем суконный | Дежурный |
| Очки защитные | До износа |
|  |  | На холодных участках работ: Фартук брезентовый с нагрудником | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
| 28. | Кладовщик; подсобный (транспортный) рабочий, занятый на складе | При постоянной работе на складе горючих и смазочных материалов, лаков и красок: |  |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Кислот, щелочей и других химикатов: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с кислото-защитной пропиткой | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Металла, угля, леса и других материалов: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кирзовые | 12 |
|  |  | По хранению и отпуску ртути: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Тапочки | 3 |
|  |  | Зимой при работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | 24 |
| 29. | Клеевар | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Фартук клеенчатый с нагрудником | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
| 30. | Конюх | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 12 |
|  |  | Полусапоги резиновые | 24 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| 31. | Кочегар технологических печей | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Респиратор | До износа |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 33. | Кубовщик | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
| 34 | Курьер, занятый на наружных работах | Плащ непромокаемый | 36 |
| Ботинки кожаные | 12 |
| 35. | Лаборант (всех наименований), техник, препаратор, занятые в химических и технологических лабораториях | Халат хлопчатобумажный | 18 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| 36. | Маляр | При выполнении работы по окраске деталей, приборов и аппаратуры светящимися красками: |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Берет хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Напальчники | 1 |
| 38. | Машинист крана (крановщик) | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
|  | Галоши диэлектрические | Дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 39. | Машинист двигателей внутреннего сгорания; машинист паровой машины и локомобиля | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| При работе на жидком минеральном топливе дополнительно: |  |
| Ботинки кожаные | 12 |
| 40. | Машинист газодувных машин; машинист насосных установок | При выполнении работы по очистке промышленных сточных вод: |  |
| Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| 41. | Машинист компрессорных установок; машинист холодильных установок | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| Противогаз | До износа |
| При выполнении работы на передвижных компрессорах зимой дополнительно: |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| Валенки | По поясам |
| 42. | Машинист (кочегар) котельной; шуровщик топлива на решетках котлов | При работе котельной на твердом минеральном топливе. |  |
| При механической загрузке: |  |
| Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Очки защитные | До износа |
| При ручной загрузке: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 12 |
| Ботинки кожаные | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| Очки защитные | До износа |
| На дровах и других видах топлива:  Фартук хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| 42а | Оператор котельной | При работе котельной на жидком топливе |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | При работе котельной на газе: Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| 43. | Машинист электростанций передвижных | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Галоши резиновые | Дежурные |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Рукавицы комбинированные Зимой дополнительно: | 3 |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| Валенки | По поясам |
| 44. | Машинист по стирке спец- одежды; рабочий, занятый стиркой спецодежды вручную | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 6 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| 45. | Медник | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук брезентовый | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 46. | Мыловар | Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |
|  |  | Сапоги резиновые | 9 |
|  |  | Перчатки резиновые | 3 |
| 49. | Обувщик по ремонту обуви, занятый ремонтом спецобуви | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 6 |
| 50. | Паяльщик | Фартук хлопчатобумажный | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные При выполнении работы по пайке: Радиаторов и бензобаков вручную: | I |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная | 12 |
|  |  | Фартук резиновый с нагрудником | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | В мастично-графитовых печах в радиаторном производстве: |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | С применением горелок в радиаторном производстве. |  |
|  |  | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 52. | Печатник плоской печати; оператор копировальных и множительных машин; электрофогограф; светоко-пировщик; стеклографист (ротаторщик) | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
| 53. | Пилоточ; пилоправ | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
| 54. | Подсобный (транспортный) рабочий | При выполнении работы: На транспортировке и укладке холодного металла: |  |
|  |  | Фартук брезентовый с нагрудником | 9 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | На транспортировке, сортировке, укладке горячего металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные с металлическим носком | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | На уборке металлической стружки и обрезков металла: |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 12 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 24 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 55. | Полировщик, занятый полировкой деталей и изделий на полировальных станках и вручную щетками, наждачной бумагой; рабочий, занятый накат- кой абразивных материалов на полировальные круги | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Очки защитные | До износа |
| Респиратор | До износа |
| При выполнении работы по полировке пластмасс: |  |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 12 |
| Рукавицы хлопчатобумажные | 3 |
| 56. | Прессовщик изделий; прессовщик изделий из пластмасс; рабочий, занятый изготовлением изделий (деталей) из капрона | При прессовании изделий из стекловаты и пластмасс: |  |
| Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| При прессовании изделий (деталей) из капрона: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| 57 | Прессовщик металлоотходов | Костюм брезентовый | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные или | 12 |
|  |  | Сапоги кирзовые | 24 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | Очки защитные | До износа |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 58. | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | При работе с антисептиками:  Костюм брезентовый | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  |  | На пропитке шпал: |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные (при пропитке креозотом) | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые (при пропитке хлор-цинком) | 12 |
|  |  | Рукавицы брезентовые | 2 |
|  |  | Шлем брезентовый | 12 |
|  |  | Противогаз шланговый | Дежурный |
| 59. | Работник, занятый на испытании изделий и агрегатов непосредственно в камерах холода | Куртка хлопчатобумажная на меху с меховым воротником | 48 |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | 24 |
| Валенки с галошами | 24 |
| Унты меховые | Дежурные |
| Перчатки на меху | 36 |
| Шапка-ушанка | 24 |
| 60. | Работник, непосредствен- но занятый обслуживанием рентгеновских установок | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Фартук из просвинцованной резины | Дежурный |
| Шапочка из просвинцованной резины | Дежурная |
| Перчатки из просвинцованной резины | Дежурные |
| Очки с просвинцованными стеклами | Дежурные |
| 61. | Работник, занятый наладкой технологического оборудования в производственных цехах | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| При выполнении работы по наладке агрегатов для грунтовки, шпаклевки, шлифовки и окраски кузовов: |  |
| Костюм брезентовый | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
| 63. | Рабочий, занятый мойкой лабораторной посуды | Халат вискозно-лавсановый | 12 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | 2 |
| Очки защитные | До износа |
| 64. | Рабочий, занятый на промывке и испытании радиаторов | Халат вискозно-лавсановый | 12 |
| Фартук резиновый с нагрудником | 6 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | 6 |
| 65 | Рабочий, занятый промыв- кой деталей и изделий | Халат вискозно-лавсановый | 12 |
|  | При выполнении работы на промывании деталей и изделий: Щелочами и кислотами: |  |
|  | Фартук текст овинитовый с нагрудником | 6 |
|  | Перчатки резиновые | 2 |
|  | Нарукавники текстовинитовые | 3 |
|  | Очки защитные | До износа |
|  | Бензином и керосином: |  |
|  | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  | Фартук текстовинитовый с нагрудником | 9 |
|  | Ботинки кожаные | 12 |
|  | Очки защитные | До износа |
| 66. | Рабочий, занятый обезжириванием и протиркой изделий с применением венской извести | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Ботинки кожаные | 12 |
| Перчатки резиновые | 4 |
| 68. | Рабочий, занятый на обработке гетинакса, тексюлита, асбо текстолита, стеклотекстолита и на работах с применением стекловаты и стекловолокна | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| 73. | Рабочие и инженерно-технические работники, занятые полный рабочий день в производствах: на заполнении и извлечении ртути из ртутных приборов; на ремонте и чистке ртутных приборов и агрегатов | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Тапочки кожаные | 12 |
| Берет хлопчатобумажный | 12 |
| Перчатки кожаные | 12 |
| 76. | Рабочий по благоустройству (на работах по удалению нечистот вручную) | Костюм брезентовый | 12 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Рукавицы брезентовые | 3 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | 18 |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | 18 |
| 78 | Рабочий, занятый выдачей молока | Куртка хлопчатобумажная | 18 |
| Шапочка хлопчатобумажная | 12 |
| 80. | Сатураторщик | Халат хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Шапочка хлопчатобумажная | 12 |
| 81 | Слесарь по ремонту автомобилей; рабочие, занятые на участке оплавки кузовов легковых автомобилей | Комбинезон вискозно-лавсановый | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| 82. | Слесарь- инструментальщик | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| 83. | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| 84. | Слесарь по ремонту и обслуживанию промышлен- ной вентиляции и отопления (увлажнения) | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| На горячих участках работ дополнительно- |  |
| Ботинки кожаные | 12 |
| На мокрых участках работ дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| На ремонте химического оборудования. |  |
| Костюм суконный вместо Костюма хлопчатобумажного | 12 |
|  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| На наружных работах зимой дополнительно всем- |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| 85. | Слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту аппаратурного оборудования | Костюм хлопчатобумажный | 9 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| На горячих участках работ дополнительно: |  |
| Ботинки кожаные | 12 |
| На мокрых участках работ дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| На ремонте химического оборудования |  |
| Костюм суконный вместо Костюма хлопчатобумажного | 12 |
|  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| На наружных работах зимой дополнительно всем. |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| При выполнении работы по ремонту оборудования гальванических цехов и гравильных ванн: |  |
| Костюм брезентовый | 18 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| При работе на предприятиях асбестовой промышленности дополнительно. |  |
| Ботинки кожаные | 12 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| При постоянной работе непосредственно на переборке и ремонте ртутных выпрямителей: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 9 |
| Белье нагельное | 6 |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Берет хлопчатобумажный | 12 |
| Перчатки резиновые | 2 |
| Противогаз | Дежурный |
| Очки защитные | До износа |
| При выполнении работы на станции очистки промышленных сточных вод: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 9 |
| Фартук прорезиненный | Дежурный |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | 3 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | Колпак хлопчатобумажный На наружных работах зимой дополнительно | 6 |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
| 86 | Слесарь сантехник | При выполнении работы по ремонту канализационной сети и ассенизационных устройств |  |
|  |  | Костюм брезентовый | 18 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Противогаз шланговый | Дежурный |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная па утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляю щей прокладке | По поясам |
|  |  | При работе на предприятиях асбестовой промыщленности дополнительно |  |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 87 | Сливщик разливщик и рабочий, занятые на сливе нефтепродуктов, кислот, щелочей и жиров | Костюм брезентовый или | 12 |
|  | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 12 |
|  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 9 |
|  | Сапоги юфтевые на латунных гвоздях или | 12 |
|  | Сапоги резиновые | 12 |
|  | Противогаз с выкидным шлангом | Дежурный |
|  | Пояс предохранительный | Дежурный |
|  | Рукавицы брезентовые или | 3 |
|  | Перчатки резиновые | 3 |
|  | На наружных работах зимой дополнительно |  |
|  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
| 88 | Смазчик | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
| 89 | Стеклопротирщик | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| 90 | Стекольщик | Костюм вискозно- лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
|  |  | Напальчники | До износа |
| 91 | Столяр | Костюм вискозно- лавсановый | 12 |
|  |  | Фартук хлопчатобумажный | 6 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 3 |
| 92 | Сторож наружный | Костюм вискозно-лавсановый | 12 |
|  |  | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в особом IV и III поясах | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке в особом IV и III поясах | По поясам |
|  |  | Куртка лавсано- вискозная на утепляю щей прокладке во II и I поясах | По поясам |
|  |  | Брюки лавсано- вискозные на утепляющей прокладке во II и I поясах | По поясам |
|  |  | Тулуп в особом и IV поясах | Дежурный |
|  |  | Валенки в особом IV, III II и I поясах | дежурный |
|  |  | Полушубок в III II и I поясах | Дежурный |
| 93 | Стропальщик, такелажник | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 1 |
|  |  | На горячих участках работ дополнительно |  |
|  |  | Ботинки кожаные с металлическим носком | 12 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно |  |
|  |  | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | По поясам |
|  |  | Валенки | По поясам |
| 94 | Травильщик | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 12 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |
|  |  | Сапоги резиновые | 12 |
|  |  | Рукавицы КР | 2 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |
| 95 | Уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 |
| При мьтье полов и мест общего пользования дополнительно |  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Перчатки резиновые | 6 |
| 96 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | При работе на галтовочных барабанах |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Очки защитные | До износа |
| При работе с кислотами дополнительно |  |
| Сапоги резиновые | 12 |
| Фартук прорезиненный | 12 |
| Перчатки резиновые | 2 |
| При работе в дробеструйных и дробеметных камерах выдается |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Респиратор | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| 97 | Чистильщик труб (трубочист) | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Рукавицы комбинированные | 1 |
| Шлем хлопчатобумажный или | 12 |
| Шлем войлочный |  |
| Пояс предохранительный | Дежурный |
| Респиратор | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| 98 | Оператор хлораторной установки | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| Фартук прорезиненный | 6 |
| Рукавицы комбинированные | 3 |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Противогаз | Дежурный |
| 99 | Шорник | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| 100 | Экспедитор | Плащ непромокаемый | 36 |
| 101 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту электрооборудования | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| При работе на горячих участках |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо Полукомбинезона хлопчатобумажного | 12 |
|  |
| 104 | Рабочий, занятый на корчевке и разделке пней | Рукавицы комбинированные | 2 |
| 107 | Эмульсовар | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | 6 |
|  |  | Перчатки резиновые | Дежурные |
|  |  | Очки защитные | До износа |

Примечания.  
1.Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по перечню профессий и должностей, предусмотренных в настоящих нормах, производится во всех отраслях промышленности, строительстве, транспорте, связи и других отраслях народного хозяйства независимо от их профиля и ведомственной подчиненности, если они особо не оговорены в соответствующих Типовых отраслевых нормах.  
2. Белье нательное, предусмотренное в пункте № 85 указанных норм, выдается при условии, когда установлено обязательное прохождение через санпропускник Женщинам, для которых установлен обязательный режим санпропускника, кроме спецодежды, предусмотренной в указанных нормах, выдается бюстгальтер.

Примечание. При работе на больших глубинах и в особо холодное время года все эти предметы выдаются в двойном размере Комплект шерстяного белья выдается в личное пользование водолазу и не может передаваться другим водолазам Срок носки комплекта 3 года Водолазным специалистам и инструкторам водолазам на время спуска в воду все эти предметы выдаются как дежурные по норме для водолаза

Примечания.  
1. Всем грузчикам, перечисленным в п. 17, на наружных работах зимой выдаются дополнительно:  
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - По поясам   
Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - По поясам   
Валенки - По поясам  
2. Грузчикам при сопровождении грузов на бортовых автомашинах вне кабины в зимнее время в особом и IV поясах вместо куртки хлопчатобумажной на утепляющей прокладке выдается:  
Полушубок - Дежурный  
3. В остальное время года всем грузчикам выдается:

Плащ непромокаемый - Дежурный  
4. Грузчикам и рабочим, занятым на погрузке и выгрузке этилированного бензина, на время выполнения этой работы выдается:  
Куртка хлопчатобумажная - Дежурная  
Сапоги резиновые - Дежурные  
Фартук резиновый - Дежурный  
Перчатки резиновые – Дежурные